OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA KAFAROWANA

 **HGS-OS-H3**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY** | **ZALECENIA** |
| ciężar własny paneli fotowoltaicznych | 0,10 kN/m² (10 kg/m²) |
| wymiary panela | maks. Lx110 cm |
| układ montażu | poziomy |
| rozstaw słupów/ram | 240, 230, 220, 210, 200 |
| miejsce podparcia paneli | krawędziowe |
| miejsce zamocowania paneli | wg producenta (20-25% od krawędzi) |
| ilość przęseł | maks. 5 |
| wysokość nad poziomem morza | maks. A=300 m |
| wysokość nad poziomem terenu | maks. H=2,20 m |
| strefa śniegowa wg PN-EN | 1, 2, 3 |
| strefa wiatrowa | 1 |
| kąt stosowania systemu | 30⁰ |
| kategoria terenu  | III |